刨削器项目技术要求

1. ★用于在内窥镜手术中，对软组织进行绞碎或切除操作
2. ▲档位及范围 ≥10 档可调
3. ▲输出转速 ≥1200r/min
4. ▲工作运转模式 正转、反转、往复
5. ★额定负载转矩 ≥6.0mN·m
6. ▲最大负压值 -88kPa，允差 ±10kPa
7. ▲负压吸力 ≥ 400ml/min
8. ★刨削头最大宽度 ≤ 4.8mm
9. ★刨削头工作长度 ≥400mm
10. 工作噪声 ≦70db
11. ▲一体式设备：设备为吸引、粉碎一体式
12. 30° 尿道膀胱镜工作长度 ≥302mm
13. 30° 尿道膀胱镜镜管外径 ≤Ф4mm
14. 0° 尿道膀胱镜镜管外径 ≤Ф8.6mm
15. 0° 尿道膀胱镜器械通道 ≤Ф5mm
16. 0° 尿道膀胱镜工作长度 ≥206mm
17. 镜鞘（外鞘）直径 ≤26Fr.
18. 镜鞘（内鞘）直径 ≤23Fr.
19. 视场角 60°
20. 视向角 30°
21. 分辨率 ≥7.43lp/mm
22. 照度 ≥4000lx
23. 景深范围 5mm - 50mm

注：核心参数以★标记、重要参数以▲标记